

= 4.02

EER =

*3.9 KW*

*0,970 KWe*